

****

**III Республиканский конкурс по основам профессиональной подготовки**

**среди учащихся**

**«JuniorSkills Belarus»**

**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ**

**НА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКЕ**

**ПО КОНКУРСНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ «ДИЗАЙН И МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ»**

**1. Общие требования безопасности**

1. К работе на конкурсной площадке и выполнению задания допускаются учащиеся, которые прошли обучение безопасному поведению в местах проведения III Республиканского конкурса по основам профессиональной подготовки среди учащихся «JuniorSkills Belarus» и изучили настоящие правила.
2. Соблюдение требований данных правил обязательно для всех участников соревнований.
3. Участники должны быть внимательны и дисциплинированы, точно выполнять указания экспертов.
4. Не приступать к выполнению задания без разрешения эксперта.
5. Конкурсная площадка должна быть оборудована первичными средствами пожаротушения.
6. На конкурсной площадке должна быть в наличии медицинская аптечка первой помощи.
7. В случае получения травмы, ожогов, а также при плохом самочувствии участники должны сообщить об этом ближайшему эксперту.
8. Работы с электроутюгами, на машинах с электроприводами предусматривают использование электрического тока высокого напряжения 220 В.
9. Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в присутствии эксперта. Запрещается присутствие на конкурсной площадке посторонних лиц.
10. К самостоятельной работе допускаются участники, имеющие знания по выполнению данных видов работ, одетые в рабочую форму. Рабочая форма для участников: индивидуальная футболка, обувь (на низком каблуке, закрытая); волосы необходимо заколоть (головной убор).
11. За грубые нарушения требований правил безопасного поведения, которые привели к порче оборудования, инструмента, травме или созданию аварийной ситуации, участник отстраняется от дальнейшего участия в соревнованиях.

**2. Требования к учащимся по безопасному поведению перед выполнением конкурсного задания**

1. Перед включением используемого на рабочем месте оборудования участник соревнования обязан:

осмотреть и привести в порядок рабочее место; убрать все посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять работу;

проверить, прочно ли закреплена игла и лапка в швейной машине.

2.2. Включать и выключать электроутюг можно только сухими руками.

2.3. При выявлении неполадок сообщить об этом эксперту и до их устранения к работе не приступать.

**3. Требования к учащимся по безопасному поведению во время выполнения конкурсного задания**

* 1. Во время выполнения конкурсного задания участник соревнования обязан:

содержать в порядке и чистоте рабочее место;

соблюдать правильную осанку, следить за правильным положением рук;

не допускать перегрузки электродвигателя швейной машины;

заправку нити, замену иглы осуществлять только при выключенном электродвигателе, сняв ногу с педали;

соблюдать установленные расписанием, трудовым распорядком регламентированные перерывы в работе, выполнять рекомендованные физические упражнения.

* 1. Участнику запрещается во время работы:

отвлекать внимание конкурсантов за работой на швейной машине;

оставлять включенную швейную машину без присмотра;

бросать на пол отработанные и поломанные швейные иглы.

* 1. Нельзя работать при недостаточном освещении.
  2. Во время работы на электрической швейной машине запрещается:

устранять защитные устройства и работать без них;

снимать и устанавливать ведущий ремень;

чистить машину, производить смазку машины;

открывать кожухи механизмов машины;

накапливать на месте работы излишние материалы;

класть ножницы или другие инструменты около вращающихся или движущихся частей машины;

наклоняться близко над машиной;

рукой останавливать маховик;

дотрагиваться до иглы или других движущихся / вращающихся частей машины.

* 1. Электропривод швейной машины следует отключать в случае:

временного отсутствия на рабочем месте;

отключения электроэнергии;

осмотра машины или ее частей, их ремонта, настройки, регулировки, очистки и смазки;

неисправности машины;

возникновения опасности загорания.

* 1. Во время работы следует придерживать изделие двумя руками с обеих сторон от иглы, избегая попадания пальцев под иглу.
  2. Правила безопасного поведения при работе с электроутюгом:

во избежание ожогов с электроутюгом следует работать осторожно;

электроутюг нельзя перегревать; в случае перегрева электроутюга следует отключить его от сети, дать возможность остыть;

запрещается остуживать электроутюг при помощи воды;

во избежание повреждения изоляции шнура необходимо следить, чтобы шнур не соприкасался с горячей поверхностью электроутюга; следует предохранять электроутюг от сотрясений и ударов;

электроутюг следует хранить на несгораемой подставке, она должна быть целой и чистой.

* 1. Хранить иголки и булавки в определенном месте (коробочке, игольнице и пр.), не оставлять их на рабочем месте.
  2. Не пользоваться ржавыми иголками и булавками, не брать иголки и булавки в рот; шить иголками только с наперстком.
  3. Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми концами от себя, передавать ручками вперед.

**4. Требования к учащимся по безопасному поведению при возникновении аварийной ситуации**

1. Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуациях сообщать непосредственно эксперту.
2. При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целостности их изоляции, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе оборудования и тестовых сигналов немедленно прекратить работу и отключить питание.
3. В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить эксперту.
4. При необходимости забрать свои личные вещи, покинуть конкурсную площадку и следовать за экспертом в безопасное место.

**5. Требования к учащимся по безопасному поведению по окончании работы**

1. По окончании работы отключить пусковое устройство машины.
2. Убрать со стола рабочие материалы и привести в порядок рабочее место.
3. Обо всех замеченных неполадках сообщить эксперту.